**Det hurtige overblik**

## Har vi maskiner/hjælpemidler, der kræver lovpligtigt eftersyn?

Udfyld skemaet og få et overblik over, om I har redskaber eller maskiner,
hvor der er krav til lovpligtige eftersyn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn |  Dokumentation |
|  Lovpligtige eftersyn – bekendtgørelse 1109 af 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.  Særlige krav ses i § 17 samt bilag 1 |
| Centrifuger  | Centrifuger f.eks.:• medicinal- industri• fødevareindustri• jern- og metal industri  |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Udføres af:LEVERANDØR elleranden SAGKYNDIG. | For centrifuger i ejendoms- og møntvaskerier er der krav om dokumentation, der skal opbevares tilgængeligt i nærheden af centrifugen. |
|  | OBS:Centrifuger i vaskerier, hvor centrifugerne er tilgængelige for andre end ansat personale (ansat personale f.eks. på hospitaler og plejehjem), skal under kastes et eftersyn mindst hver 6. måned. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hejseredskaber og spil | Kran |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned.  | Hovedeftersyn udføres af SAGKYNDIG.10-års eftersyn på hejseredskaber og spil opstilles udendørs af SÆRLIG SAGKYNDIG.Undtaget er lastbil‑monterede kraner.Der er krav om journal på hejseredskaber. | Journal |
| Traverskran |  |  |
| Vægkran |  |  |
| Søjlekran |  |  |
| Portalkran |  |  |
| Lastbilmonteret kran |  |  |
| Elektrotalje |  |  |
| Tryklufttalje |  |  |
| Containerwirehejs |  |  |
| Elspil |  |  |
| Hydraulisk spil |  |  |
| Værkstedskran |  |  |
| Løfteredskaber | Gaffeltruck |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Hovedeftersyn - udføres af SAGKYNDIG. | JournalDer er krav om journal på løfteredskaber til brug for personløft. |
| Gaffelstabler |  |
| Teleskoplæsser |  |
| Mekanisk palle- stabler |  |
| Autolift |  |
| Bagsmækløfter |  |
| Løftebord/sakse- bord |  |
| Læsserampe |  |
| Containerkroghejs |  |
| Tiplad på vogne f.eks. lastbiler og landbrugsvogne |  |
| Personløfter |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn |  Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
|  Lovpligtige eftersyn – bekendtgørelse 1109 af 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.  Særlige krav ses i § 17 samt bilag 1  |
| Transportredskaber | Transportbånd |  | Efter leverandørens anvisninger.Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Hovedeftersyn – udføres af SAGKYNDIG. |  |
| Koptransportør |  |
| Kopelevator |  |
| Conveyoranlæg |  |
| Minilæssere |  |
| Entreprenørmateriel |  |
| Presser til bearbejdning af jern | Kantpresser |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Hovedeftersyn - udføres af SAGKYNDIG. | Kontrolkort |
| Kantbukker |  |
| Hydraulisk presse |  |
| Excenterpresse CE-mærket |  |
| Excenterpresse – IKKE CE-mærket |  | Ved brug 8 timer dagligt: mindst hver 3. måned.Ved brug under 8 timer dagligt: hver 12. måned |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trykbeholdere | Trykbærende udstyr omfatter blandt andet: TrykluftbeholdereKøleanlægVarmepumperDampkedlerPladevekslereTrykbeholderEkspansions- beholdere og hydroforer i varmtvandssystemerVakuumisolerede beholdere med indhold af kryogene væsker eller flydende CO2. Samt rørføringer i forbindelse med ovenstående. |  | Afhænger afinstallationen. | Udføres af SÆRLIGT SAGKYNDIG virksomhed akkrediteret af DANAK.Spørg jeres leverandør om henvisning til virksomhed, som opfylder betingelserne. |  |
|  Øvrige tekniske hjælpemidler med særligt krav til eftersyn |
| Løftetilbehør og anhugningsgrej | Ståltov |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned  | 12-måneders eftersyn udføres af SAGKYNDIG Eftersyn udføres 1 gang pr. måned på brugerniveau. |  |
| Fibertov |  |
| Kæder |  |
| Pladeklør |  |
| Magnetåg |  |
| Vacuumåg |  |
| Hanefod |  |
| Pallegaffel - åg |  |
| Transportable stiger | Enkeltstige |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. |  |
| Trappestige |  |
| Dobbeltstige/wienerstige |  |
| Skydestige |  |
| Rullestige |  |
| Kombistige |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn |  Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
|  Øvrige tekniske hjælpemidler med særlige krav til eftersyn |
| Stillads | Bukkestillads |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned.  | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG.Fastmonterede over 2 meters højde efterses inden ibrugtagning.Udføres af OPSTILLER. |  |
| Rullestillads |  |
| Pallereoler | Pallereoler |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. |  |
| Porte | Hejseport |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. |  |
| Vippeport |  |
| Ledhejseport |  |
| Industriport |  |
| Skydeport |  |
| Hurtigport |  |
|  Robotter, Cobots og andre programmerbare enheder | Robotceller, cobots og andre programmerbare enheder |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af leverandør eller anden SAGKYNDIG. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faldsikringsudstyr | Faldsele |  | Efter leverandørensanvisninger. Hvis intet andet er anført: hver 12. måned | Eftersyn udføres af KOMPETENT person anvist af producenten. |  |
| Faldsikringsline |
| Faldsikringsstrop |
| Faldsikringsblok (taljer) |
| Karabinhager/sjækkel |
| Ventilation | Ventilationsanlæg, særligt proces-ventilation |  | Efter leverandørensanvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned.  | Eftersyn udføresaf leverandør elleranden SAGKYNDIG. |  |
|  |
| Trykluft til åndemiddelluft | Anvendelse af trykluftforsynetåndedrætsværn |  | Minimum hver 12. måned.Ifølge Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. | Eftersyn udføres afSAGKYNDIG. | Evt. kontrolbog |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning |
| Elektrisk materiel (håndværktøj) | Boremaskine |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG eller en INSTRUERET person\*.\**En instrueret person er ifølge DS/ EN 50110-2013 pkt. 3.25:**Person, der er tilstrækkelig rådgivet af en sagkyndig person til, at han eller hun kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe.* |  |
| Vinkelsliber |  |
| Rystepudser |  |
| Arbejdslampe |  |
| Svejseværk |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
|  Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning |
| Brandslukkere | Pulverslukker |  | Serviceeftersyn minimum hver 12. måned i henhold til bl.a. Beredskabslovgivningen og bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr. | Periodisk eftersyn af SPECIELT godkendt værksted hhv. enten hvert 5. eller 10. år |  |
| CO2-slukker |  |
| Skumslukker |  |
| Vandslukker |  |
| Slangevinder |  |
| Gasinstallation | Gaskedel |  | Gasinstallationer skal efterses regelmæssigt i henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler. Kontakt autoriseret VVS-installatør for eftersynshyppighed. |  |  |