Tjekliste: Eftersyn løftetilbehør/anhugningsgrej, månedligt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma: |  | Tilpas skemaet med baggrund i anvisninger for eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer leverandøren har anført i anhugningsgrejets brugsanvisning. |
| Afdeling: |  |
| Anhugningsgrej type: |  |
| Anhugningsgrej fabrikat: |  |
| Anhugningsgrej nummer: |  |
| Dato for eftersyn: |  | Eftersyn udført af: |
| NB Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter |  |  |  | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| OverbelastningTjek for åbenlyse skader |  |  |  |  |  |  |
| SlidTjek om det er mere end an-befalet |  |  |  |  |  |  |
| Kinker, stikker, løsnet kordel el. lignTjek om de er løse mv. |  |  |  |  |  |  |
| RustTjek for tegn |  |  |  |  |  |  |
| Brud, revner, snoninger eller andre deformationer Tjek for skader |  |  |  |  |  |  |
| Varme, kemisk påvirkning eller råd Tjek for skader |  |  |  |  |  |  |
| Udtrukket eller skadet kordel Tjek for dette |  |  |  |  |  |  |
| Sugekopper (vaccumåg), anlægsflader (magnetåg) mv.Tjek for skader |  |  |  |  |  |  |
| StandTjek om anhugningsgrej er rent m.v. |  |  |  |  |  |  |
| HovedeftersynTjek om hovedeftersyn er udført for max 12 måneder siden |  |  |  |  |  |  |
| Kan godkendes og mærkes? |  |  |  |  |  |  |
| Undersøgt og fundet okUndersøgt og fundet defektIkke relevant | Anhugningsgrej type: Kæde, fibertov, vacuumløfter mv.Anhugningsgrej fabrikat: Anhugningsgrejets fabrikat. Anhugningsgrej nr.: Maskinnummer - se mærkeskilt.Alternativt et internt nummer påsat anhugningsgrejet.Dato for eftersyn: Dato for gennemført eftersyn. Eftersyn udført af: Underskrift af personen, der har udført eftersynet. |