Tjekliste til indkøb af gaffeltrucks

Gaffeltruck:

Dato: Initialer:

# GENERELT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EMNE** | **ANBEFALING** | **FAKTISKE FORHOLD** |
| **Førerkabinen** |
| Kabinens højde | Min. 160 cm |  |
| Højde fra sæde til loft | Min. 110 cm |  |
| Kabinens bredde | Min. 90 cm |  |
| Dør | Let at åbne/lukke |  |
| Arbejde i frostrum | Lukket og opvarmet kabine. Anbefales også til udendørs truckarbejde af længere varighed |  |
| Andet |  |  |
| **Indstigning og udstigning** |
| Trinhøjde x dybde x bredde | 30 cm x min. 15 cm x min. 30 cm Hele trin uden deformationer |  |
| Skridsikker belægning på trin |  |  |
| Døråbning højde x bredde | Min. 160 x 70 cm |  |
| Plads i indstigningsområdet | Fri gulvplads i indstigningsområdet.God plads mellem rat, ratstamme og sæde |  |
| Håndgreb til ind-/ udstigning | Placeret hensigtsmæssigt |  |
| Andet |  |  |
| **Rat** |
| Rattets diameter | Max. 30 cm |  |
| Indstilling af rattets vinkel | Ja/nej |  |
| Indstilling af rattets højde | Ja/nej |  |
| Ratstammens udformning | Så smal som mulig |  |
| Styring | Servostyring og styreknop |  |
| Andet |  |  |
| **Pedaler** |
| Pedalhøjde og vinkel | Må ikke give muskelspændinger |  |
| Kraftanvendelse | Som i personbil (20-30N) |  |
| Højdeindstillelige pedaler | Lave personer kan have behov for reduktion af afstanden mellem sæde og pedaler. Fås som ekstraudstyr hos nogle leverandører |  |

**GENERELT** - fortsat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EMNE** | **ANBEFALING** | **FAKTISKE FORHOLD** |
| **Materialehåndteringsgreb** |
| Almindelige gaffelgreb | Rækkeafstand 32-44 cm |  |
| - kraftanvendelse | Let håndbetjening (5-15 N) |  |
| Fingergreb | Integreres i armlæn, som kan indstilles i højde, bredde og vinkel |  |
| - kraftanvendelse | Let fingerbetjening (3-10 N) |  |
| Joystick | Integreres i armlæn, som kan indstilles i højde, bredde og vinkel |  |
| - kraftanvendelse | Let fingerbetjening (3-10 N) |  |
| Andet |  |  |
| **Andre håndbetjente greb og instrumenter** |
| Hyppigt anvendte greb | Rækkeafstand 32-44 cm |  |
| Øvrige greb | Rækkeafstand 44-56 cm |  |
| Kraftanvendelse | Fingerbetjent: 3-10 NHåndbetjent: 5-15 N |  |
| **Udsyn** |
| Udsyn opad |  |  |
| Udsyn fremad |  |  |
| – monitor | Overvåge område foran lasten på gaflerne |  |
| Udsyn bagud |  |  |
| – drejesæde |  |  |
| – håndgreb |  |  |
| – monitor | Overvåge området bag gaffeltrucken |  |
| Andet |  |  |
| **Eftersyn** |
| Lovpligtigt 12 måneders hovedeftersyn | Ja/nej – kan den bestå et eftersyn? |  |
| **Reachtruck** |
| Drejesæde |  |  |
| Monitor |  |  |
| Tiltkabine |  |  |