Tjekliste: Eftersyn af stillads

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: |  | | | Tilpas skemaet med baggrund i anvisninger for eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer leverandøren har anført i stilladsets brugsanvisning. | | |
| Afdeling: |  | | |
| Stilladstype: |  | | | | | |
| Stillads fabrikat: |  | | | | | |
| Stillads nummer: |  | | | | | |
| Dato for eftersyn: |  | | | Eftersyn udført af: | | |
| NB Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter |  |  |  | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| Rammer, søjler eller gelændere (tjek for skævheder.) |  |  |  |  |  |  |
| Rammer, søjler eller gelændere (tjek for deformationer.) |  |  |  |  |  |  |
| Klør (tjek for skævheder og revner mv.) |  |  |  | (Defekte klør må ikke rettes skal kasseres) |  |  |
| Dæk (tjek for slitage, revner, huller, skævheder, brud, råd mv.) |  |  |  | (Finerdæk/kombidæk skal særskilt mærkes v/eftersyn ) |  |  |
| ALU-materiel (tjek for revner eller galvanisk tæring mv.) |  |  |  |  |  |  |
| Varme eller kemisk påvirkning (tjek for skader mv.) |  |  |  |  |  |  |
| Hjul (tjek, at de er i orden og smurt.) |  |  |  |  |  |  |
| Hjulbremser (tjek, at de i orden og fuldt funktionsdygtige mv.) |  |  |  |  |  |  |
| Evt. stilladsskruer (tjek, at de er i orden og smurt.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kan godkendes og mærkes? |  |  |  |  |  |  |
| Undersøgt og fundet ok  Undersøgt og fundet defekt  Ikke relevant | | | | Stillads type: bukkestillads, rullestillads mv.  Stillads fabrikat: Stilladsets fabrikat.  Stillads nr.: F.eks. et internt nummer påsat stilladset.  Dato for eftersyn: Dato for gennemført eftersyn.  Eftersyn udført af: Underskrift af personen, der har udført eftersynet. | | |