**Styr på kemien i industrien**



**Bilag 2:**

**Oversigt over farepiktogrammer**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Farepiktogrammer i henhold til CLP-forordningen | | | |
| Fysiske farer | | | |
|  |  |  |  |
| **Brandfare** Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer. | **Eksplosionsfare** Eksplosive kemikalier og genstande. | **Brandnærende**  Stoffer og materialer, som kan forårsage eller bidrage til brand. | **Gasser under tryk** Gasbeholder, der er under tryk med 2 bar eller højere. |
|  |  |  |  |
| Metalætsende |
| Sundhedsfarer | | | |
|  |  |  |  |
| Akut giftighed (farlige) Akut giftig ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding.  Kemikalier med dette piktogram kan være livstruende | Ætsningsfare og alvorli- ge øjenskader | Akut giftighed (mindre farlige), Ke-  mikalier, som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløv- hed eller svimmelhed. | Kemikalier, der giver kroniske skader  på arveanlæg og forplantningsevne samt risiko for kræft. Kan også fremkalde allergi, organskader eller lungeskade ved indånding. |
| Miljøfarer | | | |
|  |  |  |  |
| Fare for dyre- og planteliv |