Egenkontrol af ildslukkere af typen EN3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: | | | | Tilpas skemaet med baggrund i anvisninger  for eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer fabrikanten har anført i ildslukkerens brugsanvisning. | | | | |
| Afdeling: | | | |
| Fabrikat: | | | | | | | | |
| Ildslukker type: | | | | | | | | |
| Eftersyn af ildslukker er udført i henhold til: | | | | EN 3: | | Andet: | | |
| Dato for eftersyn: | | | | Eftersyn udført af: | | | | |
| **NB** Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter | **✓** | **÷** | **×** | | Bemærkninger | | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| **Ophængning**  Tjek, at den er ok |  |  |  | |  | |  |  |
| **Tilgængelighed.** Tjek, at der ikke er placeret gods mv. foran håndslukke- ren |  |  |  | |  | |  |  |
| **Sikkerhedsskiltning.** Tjek, at skilte er opsat på væg eller lignende |  |  |  | |  | |  |  |
| **Funktionsklar og intakt**  Tjek, at det er ok |  |  |  | |  | |  |  |
| **Brugsanvisning på slukker**  Tjek, at informationer er på slukker |  |  |  | |  | |  |  |
| **Evt. trykmåler**  Tjek, at der vises korrekt driftstryk |  |  |  | |  | |  |  |
| **Beskadigelser**  Tjek beholder og håndtag |  |  |  | |  | |  |  |
| **Kontrolvejning af CO2-slukker**  Tjek, at vægten er ok |  |  |  | |  | |  |  |
| **Periodisk undersøgelse udført?**  Skal foretages hvert 5. år.  For CO2-ildslukkere dog hvert 10. år. Skum- og vandildslukkere, der ikke er trykladede, skal besigtiges indvendig 1 gang om året. |  |  |  | |  | |  |  |
| **Plomberingen**  Tjek om den er intakt |  |  |  | |  | |  |  |
| Kan godkendes og mærkes? |  |  |  | |  | |  |  |
| * Undersøgt og fundet ok   **÷** Undersøgt og fundet defekt  **×** Ikke relevant | | | | | **Fabrikat:** Ildslukkerens fabrikat  **Ildslukker type:** Pulverslukker, CO2-slukker, skumslukker og vandslukker  **Dato:** Dato for gennemført eftersyn | | | |