Egenkontrol af ildslukkere af typen EN3

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Tilpas skemaet med baggrund i anvisningerfor eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer fabrikanten har anført i ildslukkerens brugsanvisning. |
| Afdeling: |
| Fabrikat: |
| Ildslukker type: |
| Eftersyn af ildslukker er udført i henhold til: | EN 3: | Andet: |
| Dato for eftersyn: | Eftersyn udført af: |
| **NB** Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter | **✓** | **÷** | **×** | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| **Ophængning**Tjek, at den er ok |  |  |  |  |  |  |
| **Tilgængelighed.** Tjek, at der ikke er placeret gods mv. foran håndslukke- ren |  |  |  |  |  |  |
| **Sikkerhedsskiltning.** Tjek, at skilte er opsat på væg eller lignende |  |  |  |  |  |  |
| **Funktionsklar og intakt**Tjek, at det er ok |  |  |  |  |  |  |
| **Brugsanvisning på slukker**Tjek, at informationer er på slukker |  |  |  |  |  |  |
| **Evt. trykmåler**Tjek, at der vises korrekt driftstryk |  |  |  |  |  |  |
| **Beskadigelser**Tjek beholder og håndtag |  |  |  |  |  |  |
| **Kontrolvejning af CO2-slukker**Tjek, at vægten er ok |  |  |  |  |  |  |
| **Periodisk undersøgelse udført?**Skal foretages hvert 5. år.For CO2-ildslukkere dog hvert 10. år. Skum- og vandildslukkere, der ikke er trykladede, skal besigtiges indvendig 1 gang om året. |  |  |  |  |  |  |
| **Plomberingen**Tjek om den er intakt |  |  |  |  |  |  |
| Kan godkendes og mærkes? |  |  |  |  |  |  |
| * Undersøgt og fundet ok

**÷** Undersøgt og fundet defekt**×** Ikke relevant | **Fabrikat:** Ildslukkerens fabrikat**Ildslukker type:** Pulverslukker, CO2-slukker, skumslukker og vandslukker**Dato:** Dato for gennemført eftersyn |