Det hurtige overblik – samleskema for lovpligtige eftersyn

I nedenstående samleskema kan I se et overblik over de tekaniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn.

Udfyld skemaet og få et overblik over, om I har redskaber eller maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
| Lovpligtige eftersyn – særlige krav jf. § 17 samt bilag 1 i bekendtgørelse 1109 af 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler |
| Centrifuger | Centrifuger |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i hen- hold til Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. | Udføres af LEVE- RANDØR eller an- den SAGKYNDIG. | For centrifuger i ejendoms- og møntvaskerier er der krav om dokumentation, der skal opbevares tilgængeligt i nærheden af centrifugen. |
|  | OBS:Centrifuger i ejen- doms- og møntva- skerier og i vaskerier, hvor centrifugerne også er tilgængelige for andre end ansat personale (f.eks. på hospitaler og plejehjem), skal under- kastes et eftersyn mindst en gang hver6. måned. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hejseredskaber og spil | Kran |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om hejseredskaber og spil. | Hovedeftersyn - udføres af SAG- KYNDIG.10-års eftersyn på hejseredskaber og spil opstilles udendørs af SÆRLIG SAGKYNDIG.Undtaget er lastbilmonterede kraner.Der er krav om journal på hejse- redskaber. | Journal |
| Traverskran |  |  |
| Vægkran |  |  |
| Søjlekran |  |  |
| Portalkran |  |  |
| Lastbilmonterede kran |  |  |
| Elektrotalje |  |  |
| Tryklufttalje |  |  |
| Containerwirehejs |  |  |
| Elspil |  |  |
| Hydraulisk spil |  |  |
| Værkstedskran |  |  |
| Løfteredskaber | Gaffeltruck |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. | Hovedeftersyn - udføres af SAG- KYNDIG. | JournalDer er krav om journal på løfte- redskaber til brug for personløft |
| Gaffelstabler |  |
| Teleskoplæsser |  |
| Mekanisk palle- stabler |  |
| Autolift |  |
| Bagsmækløfter |  |
| Løftebord/sakse- bord |  |
| Læsserampe |  |
| Containerkroghejs |  |
| Tiplad på vogne f.eks. lastbiler og landbrugsvogne |  |
| Personløfter |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
| Lovpligtige eftersyn – særlige krav jf. § 17 samt bilag 1 i bekendtgørelse 1109 af 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler |
| Transportredskaber | Transportbånd |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. | Hovedeftersyn - udføres af SAG- KYNDIG. |  |
| Koptransportør |  |
| Kopelevator |  |
| Conveyoranlæg |  |
| Minilæssere |  |
| Entreprenørma- teriel |  |
| Presser til bearbejdning af jern | Kantpresser |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. | Hovedeftersyn - udføres af SAG- KYNDIG. | Kontrolkort |
| Kantbukker |  |
| Hydraulisk presse |  |
| Excenterpresse CE-mærket |  |
|  |  |
| Excenterpresse – IKKE CE-mærket |  | Minimum hver 3. måned ved brug 8 timer dagligt. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trykbeholdere | Trykbærende udstyr omfatter blandt andet: Trykluftbehol- dere.Køleanlæg. Varmepumper. Dampkedler. Pladevekslere. Trykbeholder, ekspansions- beholdere og hydroforer i varmtvandssy- stemer.Vakuumisole- rede beholdere med indhold af kryogene væsker eller flydende kult- veilte.Samt rørførin- ger i forbindelse med ovenstå- ende. |  | Afhænger af installa- tionen. | Udføres af SÆR- LIGT SAGKYNDIGvirksomhed akkre- diteret af DANAK.Spørg om jeres leverandør om henvisning til virksomhed, som opfylder betingel- serne |  |
| Øvrige tekniske hjælpemidler med særlig krav til eftersyn |
| Løftetilbehør og anhugningsgrej | Ståltov |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i hen- hold til bekendtgørel- se om anvendelse af tekniske hjælpemid- ler. | 12-måneders eftersyn udføres af SAGKYNDIG, ogeftersyn udføres 1 gang pr. måned på brugerniveau. |  |
| Fibertov |  |
| Kæder |  |
| Pladeklør |  |
| Magnetåg |  |
| Vacuumåg |  |
| Hanefod |  |
| Pallegaffel - åg |  |
| Transportable stiger | Enkeltstige |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i hen- hold til bekendtgørel- se om anvendelse af tekniske hjælpemid- ler. | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. |  |
| Trappestige |  |
| Dobbeltstige/wie- nerstige |  |
| Skydestige |  |
| Rullestige |  |
| Kombistige |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
| Øvrige tekniske hjælpemidler med særlig krav til eftersyn |
| Stillads | Bukkestillads |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i hen- hold til bekendtgørel- se om anvendelse af tekniske hjælpemid- ler. | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG.Fastmonterede over 2 meters høj- de efterses inden ibrugtagning.Udføres af OPSTILLER. |  |
| Rullestillads |  |
| Pallereoler | Pallereoler |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i hen- hold til bekendtgørel- se om anvendelse af tekniske hjælpemid- ler. | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. |  |
| Porte | Hejseport |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i hen- hold til bekendtgørel- se om anvendelse af tekniske hjælpemid- ler. | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG. |  |
| Vippeport |  |
| Ledhejseport |  |
| Industriport |  |
| Skydeport |  |
| Hurtigport |  |
| Robotter, Cobots og andre programmerbare enheder | Robotceller, co- bots og andre programmerbare enheder |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i hen- hold til bekendtgørel- se om anvendelse af tekniske hjælpemid- ler. | Eftersyn udføres af leverandør eller anden SAGKYNDIG. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faldsikringsudstyr | Faldsele |  | Efter leverandørens | Eftersyn udføres |  |
| Faldsikringsline |
| anvisninger. Hvis | af KOMPETENT |
| intet andet er anført | person anvist af |
| Faldsikringsstrop |
| hver 12. måned i hen- hold til bekendtgørel-se om anvendelse af | producenten. |
| Faldsikringsblok (taljer) |
| tekniske hjælpemid- ler. |  |
| Karabinhager/ sjækkel |
| Ventilation |  |  | Efter leverandørens | Eftersyn udføres |  |
|  | anvisninger. Hvis | af leverandør eller |
| Ventilationsanlæg, særligt Procesven- tilation | intet andet er anført hver 12. måned i hen- hold til bekendtgørel-se om anvendelse af | anden SAGKYNDIG. |
|  | tekniske hjælpemid- |  |
|  | ler. |  |
| Trykluft til åndemiddelluft |  |  | Minimum hver 12. | Eftersyn udføres af | Evt. kontrolbog |
|  | måned i henhold til | SAGKYNDIG. |  |
|  | Bekendtgørelse om |  |  |
| Anvendelse af trykluftforsynet | brug af personlige værnemidler. |  |  |
| åndedrætsværn |  |  |  |
| Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning |
| Elektrisk materiel (håndværktøj) | Boremaskine |  | Efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført hver 12. måned i hen- hold til bekendtgørel- se om anvendelse af tekniske hjælpemid- ler. | Eftersyn udføres af SAGKYNDIG eller en INSTRUERETperson\*.*\*En instrueret person er ifølge DS/ EN 50110-2013 pkt.**3.25:**Person, der er til- strækkelig rådgivet af en sagkyndig person til, at han eller hun kan undgå farer, som elektricitet kan skabe.* |  |
| Vinkelsliber |  |
| Rystepudser |  |
| Arbejdslampe |  |
| Svejseværk |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
| Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning |
| Brandslukkere | Pulverslukker |  | Serviceeftersyn mini- mum hver 12. måned i henhold til bl.a. Be- redskabslovgivningen og bekendtgørelse om transportabelt trykbæ- rende udstyr. | Periodisk efter- syn af SPECIELT godkendt værksted hhv. enten hvert 5. eller 10. år |  |
| CO2-slukker |  |
| Skumslukker |  |
| Vandslukker |  |
| Slangevinder |  |
| Gasinstallation | Gaskedel |  | Gasinstallationer skal efterses regelmæssigt i henhold til Sikker- hedsstyrelsens regler. Kontakt autoriseret VVS-installatør for eftersynshyppighed. |  |  |