**Tjekliste til maskiner og maskinsikkerhed**

**Maskinnavn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **X** |  | **X** |  | **X** |
| Maskinbrugsanvisning findes på dansk. |  | Maskinbrugsanvisning findes men ikke på dansk. |  | Maskinbrugsanvisning findes ikke. |  |
| Instruktioner findes ved maskinen eller er let tilgængelige. |  | Instruktioner findes, men er ikke let tilgængelige. |  | Instruktioner findes ikke. Instruktioner findes, men er ikke let tilgængelige. |  |
| Nødstop er ikke påkrævet, eller nødstop findes og er i orden. |  | Nødstop findes, men er ikke i orden eller ikke hensigtsmæssige |  | Nødstop er påkrævet, men findes ikke. |  |
| Alarmer findes og er i orden. |  | Alarmer findes, men er ikke i orden eller ikke afprøvet |  | Alarmer findes ikke |  |
| Påbudt skiltning er til stede og i orden. |  | Påbudt skiltning mangler nogle steder. |  | Påbudt skiltning findes ikke. |  |
| Påbudte værnemidler er til stede og egnede. |  | Påbudte værnemidler mangler nogle steder eller er ikke egnede. |  | Påbudte værnemidler er ikke til stede. |  |
| Alle afskærmninger er på plads og rigtigt monterede. |  | Afskærmninger er ikke korrekt monterede. |  | Afskærmning mangler. |  |
| Opmærkning og afmærkning er tydelige |  | Opmærkning og afmærkning mangler nogle steder. |  | Opmærkning og afmærkning mangler. |  |
| Ledninger er hele. Ledninger er ophængte, fastspændte, dækket eller på anden måde sikrede. |  | Der ses slid eller knæk på ledninger. Ikke alle ledninger er sikrede. |  | Der er brud på ledninger. Ledninger er ikke sikrede. |  |
| Der findes ingen vibrationer eller vibrationerne er målt til under 120 dB(HA) |  | Vibrationer findes i nogen grad og kan påvirke medarbejderen. Vibrations-målinger viser værdier mellem 130 og 120 dB(HA). |  | Vibrationer findes og kan belaste medarbejderen. Vibrationsmålinger viser værdier over 130 dB(HA). |  |
| Støj under 80 dB(A) målt under normal drift. Det er muligt at lave yderligere støjdæmpning, så unødven-dig støj fjernes. |  | Støjniveauet er mellem 80- 85 dB(A). |  | Støjniveauet er over 85 dB(A). |  |
| Der er ingen mulighed for at komme i kontakt med skæreolier og lignende |  | Der er mulighed for kontakt med skæreolier. |  | Der er kontakt med skæreolier. |  |
| Alle maskiner gennemgår forebyggende systematisk vedligehold, herunder vedligehold af sikkerheden. |  | Der foretages vedligehold af maskiner, men ikke forebyggende. |  | Maskiner vedligeholdes kun nødtørftigt. |  |
| Alle maskiner rengøres systematisk efter brug. |  | Der foretages rengøring, når der bliver for snavset. |  | Maskiner rengøres ikke |  |