# TJEKLISTE TIL STØJ OG HELKROPSVIBRATIONER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EMNE** | **ANBEFALING** | **FAKTISKE FORHOLD** |
| **Støj** |
| Lydtryksniveauet (LpA) på førerpladsen | Niveauet skal stå i brugsanvisningen, hvis støjen overstiger 70 dB(A) |  |
| Støjens spidsværdi (LpC) på førerpladsen | Værdien skal stå i brugsanvisningen, hvis støjen overstiger 130 dB(A) |  |
| Lydeffektniveauet (LwA) (før 29/12-2009) | Værdien på den støj gaffeltrucken udsender til omgivelserne skal stå i brugsanvisningen og på gaffeltrucken, hvis støjen på førerpladsen overstiger 85 dB(A). |  |
| Lydeffektniveauet (LwA) (efter 29/12-2009) | Værdien på den støj gaffeltrucken udsender til omgivelserne skal stå i brugsanvisningen og på gaffeltrucken, hvis støjen på førerpladsen overstiger 80 dB(A) |  |
| Evt. lyddæmpet førerkabine |  |  |
| Andet |  |  |
| **Helkropsvibrationer** |
| Vibrationsstyrken | Hvis vibrationsstyrken er over 0,5 m/s2 skal værdien stå i brugsanvisningen, hvis den er under, skal dette angives |  |
| Dæktype |  |  |
| Andet |  |  |
| Nakkestøtte |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |