|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EMNE** | **ANBEFALING** | **FAKTISKE FORHOLD** |
| **Materialehåndteringsgreb** |  |  |
| Almindelige gaffelgreb | Rækkeafstand: 32-44cm |  |
| - Kraftanvendelse | 5-15 N |  |
| Fingergreb | Integreres i armlæn som kan indstilles i højde, bredde og vinkel. |  |
| - Kraftanvendelse | 3-10 N |  |
| Joystick | Integreres i armlæn som kan indstilles i højde, bredde og vinkel. |  |
| - Kraftanvendelse | 3-10 N |  |
| Andet |  |  |
| **Andre håndbetjente greb og**  | **instrumenter** |  |
| Rækkeafstand. Hyppigt anvendte greb | 32-44cm |  |
| Øvrige greb | 44-56cm |  |
| - Kraftanvendelse | Fingerbetjent: 3-10 NHåndbetjent: 5-15 N |  |
| **Udsyn og synsforhold** |  |  |
| Udsyn opad |  |  |
| Udsyn fremad |  |  |
| Udsyn bagud |  |  |
| - drejesæde |  |  |
| - håndgreb |  |  |
| Monitor |  |  |
| Andet |  |  |
| **Reachtruck** | Særlige krav og anbefalinger |  |
| Drejesæde |  |  |
| Tipning af kabine |  |  |
| Monitor |  |  |