|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EMNE** | **ANBEFALING** | **FAKTISKE FORHOLD** |
| Kabinens højde | Min. 160cm |  |
| Højde fra sæde til loft | Min. 110cm |  |
| Kabinens bredde | Min. 90cm |  |
| Dør | Let at åbne/ lukke |  |
| Arbejde i frostrum | Lukket og opvarmet kabine. Anbefales også til udendørs truckarbejde, hvis det har en vis varighed. |  |
| Andet |  |  |
| **Indstigning og Udstigning** |  |  |
| Trinhøjde x –dybde x -bredde | Min. 30x15x30cm |  |
| Skridsikker belægning på trin |  |  |
| Døråbningens højde x bredde | Min. 160x70cm |  |
| Friplads i indstigningsområdet | Fri gulvplads i indstigningsområdet. God plads mellem ratstamme, rat og sæde. |  |
| Håndgreb til ind- eller udstigning |  |  |
| Andet |  |  |
| **Rat** |  |  |
| Rattets diameter | Max 30cm |  |
| Indstilling i rattets vinkel | Ja/ Nej |  |
| Indstilling i rattets højde | Ja/ Nej |  |
| Ratstammens udformning | Så smal som mulig |  |
| Styring | Servostyring og styreknop |  |
| Andet |  |  |
| **Pedaler** |  |  |
| Pedalhøjde og vinkel |  |  |
| Kraftanvendelse | 20-30 N |  |
| Højdeindstillelige pedaler | Små personer kan have behov for reduktionen af afstand til pedal. Fås som ekstraudstyr hos nogle leverandører. |  |
| Andet |  |  |