Eftersyn løftetilbehør/anhugningsgrej, månedligt

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: | | | | Tilpas skemaet med baggrund i anvisninger  for eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer fabrikanten har anført i anhugningsgrejets brugsanvisning. | | |
| Afdeling: | | | |
| Anhugningsgrej type: | | | | | | |
| Anhugningsgrej fabrikat: | | | | | | |
| Anhugningsgrej nummer: | | | | | | |
| Dato for eftersyn: | | | | Eftersyn udført af: | | |
| **NB** Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter | **✓** | **÷** | **×** | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| **Overbelastning**  Tjek for åbenlyse skader |  |  |  |  |  |  |
| **Slid**  Tjek om det er mere end anbefalet |  |  |  |  |  |  |
| **Kinker, stikker, løsnet kordel eller lignende.** Tjek om de er løse mv. |  |  |  |  |  |  |
| **Rust**  Tjek for tegn |  |  |  |  |  |  |
| **Brud, revner, snoninger eller andre deformationer.** Tjek for skader |  |  |  |  |  |  |
| **Varme, kemisk påvirkning eller råd**  Tjek for skader |  |  |  |  |  |  |
| **Udtrukket eller skadet kordel**  Tjek for dette |  |  |  |  |  |  |
| **Sugekopper (vaccumåg), anlægsfla- der (magnetåg) mv.** Tjek for skader |  |  |  |  |  |  |
| **Stand**  Tjek om anhugningsgrej er rent mv. |  |  |  |  |  |  |
| **Hovedeftersyn**  Tjek om hovedeftersyn er udført for max 12 måneder siden |  |  |  |  |  |  |
| Kan godkendes og mærkes? |  |  |  |  |  |  |
| * Undersøgt og fundet ok   **÷** Undersøgt og fundet defekt  **×** Ikke relevant | | | | **Anhugningsgrej type:** Kæde, fibertov, vacuumløfter mv.  **Anhugningsgrej fabrikat:** Anhugningsgrejets fabrikat.  **Anhugningsgrej nr.:** Maskinnummer – se mærkeskilt. Alternativt et internt nummer påsat anhugningsgrejet.  **Dato for eftersyn:** Dato for gennemført eftersyn.  **Eftersyn udført af:** Underskrift af personen, der har udført eftersynet. | | |