Tjekliste: Eftersyn af el-materiel

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: |  | | | Tilpas skemaet med baggrund i anvisninger for eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer leverandøren har anført i håndværktøjets brugsanvisning. | | |
| Afdeling: |  | | |
| El-materiel - type: |  | | | | | |
| El-materiel - fabrikat: |  | | | | | |
| El-materiel nummer: |  | | | | | |
| Dato for eftersyn: |  | | | Eftersyn udført af: | | |
| NB Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter |  |  |  | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Til reparation hos leverandør |
| Ledninger (tjek for skader, revner eller huller på ledninger) |  |  |  |  |  |  |
| Stik (tjek for skader, revner mv.) |  |  |  |  |  |  |
| Materielhus og håndtag (tjek for skader, revner, brud mv.) |  |  |  |  |  |  |
| Stand (tjek om el-materiellet er rent, fri for fedt og har frie ventilationsåbninger) |  |  |  |  |  |  |
| Overbelastning (tjek for synlig spor mv.) |  |  |  |  |  |  |
| Betjeningsknapper (tjek at START/STOP knapper og andre kontakter virker efter hensigten) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kan godkendes og mærkes? |  |  |  |  |  |  |
| Undersøgt og fundet ok  Undersøgt og fundet defekt  Ikke relevant | | | | El-materiel type: Boremaskine, vinkelsliber, svejseværk.  El-materiel: El-materiels fabrikat.  El-materiel nr.: f.eks. et internt nummer påsat el-materiellet.  Dato for eftersyn: Dato for gennemført eftersyn. Eftersyn udført af: Underskrift af personen, der har udført eftersynet. | | |