Tjekliste: Eftersyn af stiger



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: | | | | Tilpas skemaet med baggrund i anvisninger for efter- syn af det aktuelle redskab og i henhold til de informa- tioner leverandøren har anført i stigens brugsanvis- ning. | | | |
| Afdeling: | | | |
| Fabrikat: | | | | | Stigen er af materialet: | | |
| Stigetype: | | | | | Stigenummer: | | |
| Er stigen udført i henhold til: EN 131: Andet: | | | | | | | |
| Dato for eftersyn: Eftersy | | | | n udført af: **NB** Se | | | |
| først brugsanvisningen  for relevante eftersynspunkter |  |  |  | Bemærkninger | | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| **Stigebeslag ok**  (ej skæve, løse m.m.) |  |  |  |  | |  |  |
| **Kæder ok**  (ej løs befæstning, kæde itu m.m.) |  |  |  |  | |  |  |
| **Vanger ok**  (ej skæve, flækkede m.m) |  |  |  |  | |  |  |
| **Trin ok**  (ej skæve. løse m.m.) |  |  |  |  | |  |  |
| **Stigedupper ok**  (ej skæve, revnede mv.) |  |  |  |  | |  |  |
| **Efterbehandling ok**  (f.eks. ej skader på lakering mv.) |  |  |  |  | |  |  |
| **Tegn på misbrug** |  |  |  |  | |  |  |
| **Vakkelvorn ved brug** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| Kan stigen godkendes? |  |  |  |  | |  |  |
| Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt  Ikke relevant | | | | **Fabrikat:** Stigens fabrikat.  **Dato:** Dato for gennemført eftersyn.  **Stigen er udført i henhold til:** Standard EN131, Andet (afkrydsning).  **Materiale:** Træ, aluminium mv.  S**tigetype:** enkeltstige, trappestige, wienerstige, skyde- stige, rullestige, kombistige el.lign. | | | |