Tjekliste - Intern færdsel - fysiske forhold

Afdeling/dato:

|  |  |
| --- | --- |
| **Intern færdsel – fysiske forhold** | **Lokal bemærkning til fokuspunkt** |
| Ikke adskilt gående og kørende færdsel |  |
| Forskelligartet kørende færdsel:  Cykler, knallerter, pallestablere, trucks, personbiler, lastbiler m.v. |  |
| Udsyn ved:  færdsel gennem porte og herunder gennemsigtighed gennem plastlameller, ruder m.v.  Færdsel gennem døre – og herunder ruder i døre Færdsel omkring hjørner og i sving (blinde vinkler) Færdsel ud fra høje reoler, pallestakke, maskiner m.v. |  |
|  |
|  |
|  |
| Færdsel gennem en port/dør ud i en køregang |  |
| Kørsel gennem arbejdsområde/arbejdsplads på køregang |  |
| Krydsende færdsel |  |
| Gående – kørende |  |
| Kørende – kørende |  |
| Kørsel på skrånende ramper |  |
| Kørsel med høje læs |  |
| Bakkende kørsel |  |
| Bredden på færdsels- og køreveje, bl.a. mellem reoler |  |
| Belysningsforholdene |  |
| Gæster og administrative medarbejdere i arbejdsområder |  |
| Støj |  |
| Ryddelighed og orden |  |
| Glatte gulve |  |
| Vedligeholdelsestilstand af køretøjer: dæk, bremser m.v. |  |
| Adfærd m.m. |  |
| Hastigheden for den kørende færdsel |  |
| Øjenkontakt mellem gående og kørende trafikanter |  |
| Chauffør, der bruger høreværn med musik under kørsel |  |
| ”Gennemgange/smutveje’ gennem køreområder |  |
| Stablingsmetoder – stakke og reoler |  |
| Instruktion af ansatte om færdselsregler, særligt gods, stablingsmetoder m.v. |  |
| Kørekort, kran- og truckcertifikater |  |
| Håndtering af gods i mere end 2 meters højde, hvor der er gående trafik |  |
| Reoler |  |
| Truckværn/forstærkning af reolben/stigebeskyttere |  |
| Reol fastgjort i gulv eller væg |  |
| Låsestifter i reolvanger |  |
| Pallestop på reolers bagside |  |
| Skilte med maks. tilladt vægt |  |
| Overbelastning af reoler |  |
| Defekte paller |  |
| Færdsel under reoler |  |
| Højden på stablerne af varer/paller |  |
| Sikring af føreren mod nedstyrtende gods – personværn |  |
| Kranområder |  |
| Gående i kranområde |  |
| Udsyn over kranområde |  |