|  |  |
| --- | --- |
| INDSÆT FIRMANAVN | INDSÆT LOGO |
| **ARBEJDSMILJØHÅNDBOGEN** |
| **12.1 Skema til arbejdsmiljøgennemgang Generel** | Nr. | 12 |
| Oprettet dato: |  |
| Revideret dato: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Forhold** | **Stikord** |
| **Lokalet** |  |
| Orden/ryddelighed | Frie gangarealer - slanger / kabler på gulve - glatte gulve – trykflasker fastgjorte |
| Flugtveje | Nødudgange blokeret - tydelig skiltning |
| Branddøre Friholdte - afprøvning |
| Slukningsudstyr | Tilgængeligt - mærket - eftersyn |
| Førstehjælpskasse | Skiltet - fyldt op |
| Nødbrusere | Let tilgængelige - virker de - skiltet |
| Øjenskylleflasker | Let tilgængelige - antal OK - udløbsdato |
| Sikkerhedsskiltning | Er advarselsskiltning på plads - høreværn påbudt - arbejde i rustfri osv. |
| Færdsel | Overholdes interne færdselsregler |
| Belysning | Tilfredsstillende - mangler pærer eller rør |
| Pallereoler | Vangesikringer - mærket max. belastning - beskadigede - stabil stabling |
| Placering af gods | Stablet stabilt - overholdes interne retningslinier |
| Procesventilation | Kontrolanordning - eftersyn |
| Kemikalier | Mærkning - brugsanvisninger - opbevaring - håndtering - værnemidler |
| ATEX | Eksplosionsfare – zoneklassificering - støv – dampe – tændkilder – instruktioner |
| Stiger | Eftersyn – gummisko – brug af stiger – fodmand – opbevaring - mærkning |
| Andet |  |
| **Maskiner** |  |
| Risici for ulykker | Risikovurdering - eventuelt systematisk risikovurdering v.h.a. skema |
| Sikkerhedsforanstaltninger | Afskærmning på plads og intakt - ”luset” sikkerhedsbryder – mulighed for omgåelse |
| Nødstop | Virker de - hensigtsmæssig placering - rød på gul baggrund eller tekst |
| El | Ledninger fastgjorte - tavler lukkede - nøgle ved skab |
| Brugsanvisninger | Dansk - tilgængelig |
| El-håndværktøj | Halvårligt eftersyn |
| Årlige eftersyn | Truck - kraner - løfteborde - aut. porte - centrifuger - stiger - trykbærende anlæg |
| Andet |  |
| **Kendskab** |  |
| Arbejdsmiljøgruppen | Kender de ansatte Arbejdsmiljøgruppen og dens opgaver |
| Ulykker/tilløb til ulykker | Er ulykker/tilløb til ulykker registreret og analyseret – kendskab til procedure |
| APV | Forhold som kræver revision af APV. |
| Eksterne håndværkere m.v. | Krav til eksterne håndværkere |
| Beredskabsplan | Udarbejdet - kendt af alle - deltaget i afprøvning |
| Uddannelser | Truckcertifikater - svejsning - førstehjælp - stillads - styren - epoxy |
| Brugsanvisninger | Maskiner |
| Risikovurderinger | Kemikalier - maskiner |