Eftersyn af pallereol

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Afdeling: |
| Reolens fabrikat: | Reol nr: (F.eks. et internt nummer) |
| Dato for gennemført eftersyn: | Eftersyn udført af: |
| **Reol type**: F.eks. pallereol, reol for stangmateriale, plader mv. |  |
| **NB** Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter | **✓** | **÷** | **×** | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| **Stiger, bjælker**Tjek for eventuelle beskadigelser |  |  |  |  |  |  |
| **Sikkerhedsudstyr** Nedstyrtningssikring, pallestop, truckværn, palleudtræk mv. |  |  |  |  |  |  |
| **Reolernes afvigelse fra lodret** |  |  |  |  |  |  |
| **Andre komponenter**Især fodplader, bjælkernes endebeslag og sikringsstifter |  |  |  |  |  |  |
| **Svejsninger**Se efter revner |  |  |  |  |  |  |
| **Gulvets beskaffenhed**Uden huller |  |  |  |  |  |  |
| **Belastningsmærkning**Er den synlig og læsbar |  |  |  |  |  |  |
| **Godsets placering på pallerne**Gods må ikke kunne falde ned |  |  |  |  |  |  |
| **Instruktion ved løft over 2 meter** |  |  |  |  |  |  |
| Kan reol godkendes |  |  |  |  |  |  |
| * Undersøgt og fundet ok

**÷** Undersøgt og fundet defekt**×** Ikke relevant |