Eftersyn løftetilbehør/anhugningsgrej, månedligt

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Tilpas skemaet med baggrund i anvisningerfor eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer fabrikanten har anført i anhugningsgrejets brugsanvisning. |
| Afdeling: |
| Anhugningsgrej type: |
| Anhugningsgrej fabrikat: |
| Anhugningsgrej nummer: |
| Dato for eftersyn: | Eftersyn udført af: |
| **NB** Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter | **✓** | **÷** | **×** | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| **Overbelastning**Tjek for åbenlyse skader |  |  |  |  |  |  |
| **Slid**Tjek om det er mere end anbefalet |  |  |  |  |  |  |
| **Kinker, stikker, løsnet kordel eller lignende.** Tjek om de er løse mv. |  |  |  |  |  |  |
| **Rust**Tjek for tegn |  |  |  |  |  |  |
| **Brud, revner, snoninger eller andre deformationer.** Tjek for skader |  |  |  |  |  |  |
| **Varme, kemisk påvirkning eller råd**Tjek for skader |  |  |  |  |  |  |
| **Udtrukket eller skadet kordel**Tjek for dette |  |  |  |  |  |  |
| **Sugekopper (vaccumåg), anlægsfla- der (magnetåg) mv.** Tjek for skader |  |  |  |  |  |  |
| **Stand**Tjek om anhugningsgrej er rent mv. |  |  |  |  |  |  |
| **Hovedeftersyn**Tjek om hovedeftersyn er udført for max 12 måneder siden |  |  |  |  |  |  |
| Kan godkendes og mærkes? |  |  |  |  |  |  |
| * Undersøgt og fundet ok

**÷** Undersøgt og fundet defekt**×** Ikke relevant | **Anhugningsgrej type:** Kæde, fibertov, vacuumløfter mv.**Anhugningsgrej fabrikat:** Anhugningsgrejets fabrikat.**Anhugningsgrej nr.:** Maskinnummer – se mærkeskilt. Alternativt et internt nummer påsat anhugningsgrejet.**Dato for eftersyn:** Dato for gennemført eftersyn.**Eftersyn udført af:** Underskrift af personen, der har udført eftersynet. |